设备需求表
	设备名称
	核辐射检测仪
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 可以便携式测量
2. 有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式，模式切换后能快速进入测量状态
3. 能量检测下限 ：<27keV 
4. 可依据不同场景或平台手动选择不同的统计算法及自动记录
5. 测量过程中可以使用重滤过保护帽屏蔽可能存在的伴生β射线源

	设备配置需求
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