设备需求表

	设备名称
	全自动血流变测试仪
	数量
	1台

	设备功能需求

	1. 测试原理：锥板法（采用锥板式速度衰减血液粘度技术）；
2. 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；
3. 锥板法信号采集方式采用高精度光栅细分技术，实现全血快速、全量程、逐点测量；
4. [bookmark: _GoBack]工作模式：全血测试同时与混匀及加样针清洗可以并行工作。

	设备配置需求

	主机一台
USB数据线一根
电源线一根
水平仪一个
废液桶两个
进、排水管一套



