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	设备名称
	干眼检查仪
	数量
	1 台

	设备功能需求

	1 、数码采集器：内置式医用 CCD 采集器（非单反相机），≥2080 万像素，自 动曝光，自动优化，自动白平衡
2 、具有眼前节高清拍照和录像功能
3 、干眼装置与主机一体式设计，所有干眼检查项目不需要更换部件完成，不需 分拆
4 、 自动识别图像倍率
5 、屈光度补偿调节：-8D ~ +8D
6 、放大总倍数：6.3X 、10X 、16X 、25X、40X
7 、 改变倍率形式： 转鼓式五档变倍

	设备配置需求

	干眼检查仪主机一台，电动升降台一台，一体电脑一台，打印机一台



