设备需求表

	设备名称
	核辐射检测仪
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 用于便携式测量。
2. 统计误差1%。
3. 有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式，模式切换后立刻进入测量状态。
4. 测量过程中可以使用重滤过保护帽屏蔽可能存在的伴生β射线源。
5. 在测量连续的X、y射线的环境剂量当量率或剂量当量的测量过程中可以选择不同的自动存储模式来操作设备。
6. 在快速响应测量的情况下可以保证测量精度，并显示数据统计误差。
7. 能量检测下限 ：<27keV 

	设备配置需求

	1.无特殊需求。
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