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	设备名称
	心肌标志物检测仪
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 设备应能快速（从样本到结果报告全程≤15分钟）、准确地定量检测核心心肌标志物（如cTnI/cTnT高敏肌钙蛋白、CK-MB、Myo肌红蛋白、NT-proBNP等）。检测结果必须高度可靠，符合临床检验质量要求，为急性胸痛患者的快速诊断与鉴别诊断提供关键依据。
2. 操作便捷与高效，设备操作步骤简化，便于医护人员快速上手。同时，要求试剂稳定性高、有效期长（减少浪费），支持液态试剂、无需复杂预处理（即开即用），且保养程序自动化或简单明了，以降低日常运维的复杂度和成本。
3.定期检测校正。
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