[bookmark: _GoBack]设备需求表

	设备名称
	放射性活度计
	数量
	1

	设备功能需求

	1. 放射性活度计可快速测量各种放射性药物活度；
2. 测量反应时间快，一般样品3秒内响应；
3. 具备一键扣除本底功能，自动量程可以切换；
4. 测量界面可以预设常用核素，提供更快捷的核素选择方式；
5. 支持测量核医学常用治疗核素、诊断常用正电子药物等
6. 内置近百种常见核素以及其它核素，除内置常用核素外，支持手动新增其他核素；
7. 液晶触摸显示屏操作；
8. 可测量I-125粒子源；
9. 带有自动衰减测量模式，根据用药剂量和时间自动推算当前所需活度。
10. 可外接专用打印机，输出核素活度测量报告；
11. 具有自诊断和重复性、准确性、线性自动测量功能，保证产品工作期间稳定性和准确性；
12. 测量单位：Bq、Ci；

	设备配置需求

	无特殊需求
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