询价公告

[bookmark: _GoBack]重庆市两江新区人民医院医养中心拟租赁一批商用直饮水设备，欢迎有资格的供应商进行报价。
1、 文件的获取
凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前在重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)自行下载项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有文件实质性要求内容。
2、 踏勘现场
采购人统一组织现场踏勘，请各意向供应商在规定时段自行派员前往项目现场实地勘查、问询，全面掌握场地用水点位、安装条件等项目实际情况。无论供应商是否到场踏勘，均视作在响应文件递交截止前已充分知悉本项目全部现场条件、潜在风险及全部履约义务，报价中已综合考虑各类不确定因素产生的全部成本与风险。 
1． 踏勘地点：重庆市两江新区人民医院医养中心（重庆市两江新区礼嘉街道云雪路 9 号）
2． 踏勘时间：2026 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00
3． 踏勘联系人：唐老师    联系电话：023-61758118
3、 响应文件的递交
响应文件递交的截止时间为：2026年8月21日上午12点前。逾期递交/送达的响应文件将被拒绝。
响应文件内容：报价单+供应商营业执照+所投产品涉水产品卫生安全许可批件及3C认证证书+售后服务承诺函（格式自拟，须至少包含：故障响应时限、备用机提供承诺、滤芯更换承诺、巡检频次承诺），加盖公章扫描压缩成一个文档后发送至邮箱:948517645@qq.com。
邮件主题为：医养中心直饮水设备租赁项目+公司全称；邮件附件：上述材料的扫描件文档（pdf格式），文件名称与邮件主题一致。
报价填报要求：本项目实行总价包干租赁模式。供应商仅需填写附件1报价单中两类机型单台全包租赁费并计算合计总价；附件2为服务范围确认表，仅勾选确认服务响应情况，本项目所有服务配套成本均统一包含在附件 1 合计含税总报价内，采购人不再支付任何额外费用。
4、 标的物指标参数（服务内容及技术要求）
供应商须按以下服务内容及要求提供服务，并提供相关技术响应材料。
（1） 项目概况
1． 设备配置：合计9台商用直饮水设备，所有设备须为全新原厂整机，不得使用翻新机、二手机、样机或展示机。整机品牌档次须不低于美的、碧丽、安吉尔、A.O.史密斯同等商用净水一线品牌，设备综合性能、售后体系、涉水资质达到或超过上述品牌标准，不接受无正规涉水产品卫生许可批件、无本地固定售后团队的小众杂牌设备。9台设备须为同一品牌。
（1）50人使用大流量机型：7台。
（2）30人使用中小型机型：2台。
2． 租赁服务期限：合同签订且全部设备安装验收合格后1年有效。
3． 安装要求：
（1） 供应商接到进场通知后，须逐台替换安装，不得长时间影响医养中心正常用水。
（2） 供水管道采用食用级别不锈钢管或食用级别PE管，连接方式采用卡压式连接，并套PVC线管保护，确保美观、安全。
（3） 安装材料进场时须经采购人验收确认，合格后方可使用；如因安装不规范或材料不合格造成采购人财产损失，由供应商全责承担。
（4） 供应商应保证安装作业现场清洁，设备验收交付前须完成现场全面清洁，清运所有包装、管材废料。
（5） 供应商进场安装前需免费完成医养中心原有老旧饮水设备拆除、清运出场，产生人工、运输、垃圾处置等全部相关费用均包含在总租赁报价内。
4． 预算上限：本项目1年租赁全包含税总费用不超过45000元。
（2） 设备技术质量要求
1． 整机内胆、涉水管路全部采用304食品级不锈钢，机身圆弧防烫设计，配备开水童锁、防干烧、防漏电、防漏水多重安全保护装置。
2． 采用RO反渗透多级过滤系统，过滤级数≥4级（含PP棉、活性炭、复合滤芯、RO反渗透膜），物理过滤，无添加药剂。支持开水、温开水双出水，具备滤芯寿命自动提醒、隔夜水自动排空、管路高温自清洁杀菌功能。
3． 设备出水水质须同时符合现行有效版本《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）全部指标要求。
4． 热水供应能力标准：50人机型热胆容积≥20L，连续热水供应量≥40L/h；30人机型热胆容积≥10L，连续热水供应量≥20L/h。具备连续取水补偿加热功能，满足中心楼层老人及家属高峰集中取水需求，无长时间断供。
5． 所投对应机型须提供有效期内涉水产品卫生安全许可批件、国家3C强制认证证书。
（3） 主要服务要求
1． 本项目为1年租赁全包含税报价模式，报价包含现场勘测、原有旧机拆除清运、设备运输、上门安装、简易水电改造、整机调试、租期内全部滤芯耗材更换、每月巡检消毒、第三方水质检测、设备故障维修、全部零配件更换、租赁到期拆机清运等全部费用。
2． 滤芯更换标准：
（1） 周期性更换：设备启用后，PP 棉复合滤芯每 12 个月更换 1 次，活性炭滤芯每 12 个月更换 1 次，RO 反渗透膜每 24 个月更换 1 次。供应商有义务根据设备出水水质和高峰用水情况合理缩短更换周期。出现下列情形之一时，供应商须在收到采购人通知后48小时内免费更换全部滤芯，更换时间不受上述周期限制：①设备滤芯寿命提示达到更换期限；②出水TDS值≥50；③水质检测任一项指标不合格。所有滤芯须为设备制造商原厂正品，由供应商免费提供并上门更换，不得收取任何额外费用。
3． 水质检测：设备安装调试完毕当日，供应商须第一时间委托具备 CMA 资质的第三方机构完成全点位出水水质首次检测。租赁期内每半年委托具备CMA资质的第三方机构上门取样检测全部设备，检测项目包括但不限于浑浊度、余氯、总大肠菌群、色度、臭和味、亚硝酸盐、菌落总数、大肠埃希氏菌等，检测全部费用由供应商承担；每次检测出具正式检测报告交由采购人归档留存。供应商每月巡检时同步开展现场TDS、余氯快速自检并做好记录。水质检测不达标的，供应商须在24小时内完成整机深度清洗、更换全套滤芯，并重新委托CMA机构检测，检测费用由供应商承担。7日内经复测仍不合格的，须无条件免费更换同规格新机。
4． 售后保障：设立7×24小时全国报修热线，1小时内解答采购人使用中遇到的问题；承诺故障2小时内安排工程师上门检修；故障24小时内无法修复的，须在48小时内免费提供同等规格备用机保障全院正常用水。供应商须确保设备无故障开机率不低于95%，如未达到，租赁期应予顺延，并承担相应损失。
5． 巡检保养：供应商须每月至少一次派出技术人员进行现场常规巡检，检查设备运行状态、管路及配件老化程度、电路安全等，发现问题及时处理，并做好巡检保养记录，由采购人签字确认。
6． 安全与赔偿责任：设备安装、日常运维期间，因供应商操作不当或设备自身原因造成医院墙体、电路、家具、医疗设施损坏，或造成院内人员、第三方人身伤害、财产损失的，全部法律、经济责任由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。供应商派驻采购人场所的工作人员发生人身、财产损害或意外事故，由供应商承担全部责任。
7． 服务期满后，供应商须在7个工作日内拆除全部9台设备并清运离场，恢复点位原有场地原貌，不得遗留管线、杂物。
8． 本项目不接受联合体报价，不接受合同分包，否则按无效响应处理。
9． 采购人在使用供应商提供的货物及服务时，如受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控，由供应商承担一切法律责任和费用。
10． 供应商应在设备安装调试完成后，对采购人使用人员进行免费操作培训，确保使用人员能够正常操作设备。
5、 服务期限、地点及验收方式
（1） 服务期限：本项目服务期限为1年，自全部设备安装调试完毕、验收合格并交付使用之日起算。
（2） 服务地点：重庆两江新区人民医院医养中心（重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）指定位置 。
（3） 履约验收：
1． 验收主体：采购人。
2． 验收时间：合同签订起一个月内。
（4） 验收内容及标准：
1． 设备到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，核对设备序列号及生产日期，确认设备为全新原厂整机。 如有缺漏、损坏或非全新设备，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
2． 供应商应保证设备到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3． 设备安装调试完毕后，由采购人组织验收。验收内容包括但不限于：设备技术参数与采购要求是否一致、出水水质是否达标、运行是否正常、安全防护装置是否有效等。
4． 设备安装调试完毕后，须由供应商委托具备CMA资质的第三方机构进行出水水质检测，并提供合格的检测报告，作为验收依据之一，检测合格后方可签署《设备验收交付单》。租赁期自验收合格之日起算。
5． 验收过程中若发现设备技术参数与要求不符、存在质量问题或安全隐患的，采购人有权要求供应商无条件更换或整改，所产生的全部费用由供应商承担。
6． 产品包装材料归采购人所有。
6、 联系方式
采购人：重庆市两江新区人民医院     
联系人：唐老师   
联系电话：61758118     
联系时间：工作日上午8-11点  下午14-17点    


附件1：报价单
	序号
	标的名称
	规格型号
	生产厂家（品牌）
	单位
	数量
	租赁期限
	报价（元）
	备注

	1
	50人用大流量直饮水设备
	
	
	台
	7
	1年
	
	全包租赁费（详见附件2）

	2
	30人用中小型直饮水设备
	
	
	台
	2
	1年
	
	全包租赁费（详见附件2）

	合计(元)
	
	
	
	
	
	
	
(小写金额)
	
（大写金额）


说明：
全包租赁费，含税总价包干，包含原有旧机拆除清运、设备运输安装、滤芯耗材、巡检消毒、新机首检 + 年度 CMA 水质检测、维修换件、到期拆机复原、培训、备用机等全部服务（详细服务范围见附件 2）




附件2：服务范围确认表           
	序号
	项目
	供应商响应确认（√）
	备注

	1
	净水设备提供、整机调试、租赁期内全部滤芯耗材更换
	
	包含在总报价内

	2
	每月现场巡检、设备清洗消毒服务
	
	包含在总报价内

	3
	水质检测（新机安装完成首次 CMA 水质检测 + 租赁期每半年 CMA 水质检测）
	
	包含在总报价内

	4
	租赁期设备故障维修、所有零配件更换
	
	包含在总报价内

	5
	运输、简易水电改造、拆装及现场恢复（含旧机拆除清运、新机安装、到期拆机恢复）
	
	包含在总报价内

	6
	其他（人员操作培训、备用机调配及询价文件所有未列明配套工作）
	
	包含在总报价内


说明：
1． 本项目为1年租赁全包含税报价模式，上表全部服务内容均已包含于【附件一报价单】的含税总报价中，本表格不计算、不填报分项金额。
2． 供应商已踏勘项目现场，报价充分考虑现场条件、全部潜在风险，采购人不再支付本项目任何额外费用。
3． 供应商全部打√即视为完全响应询价文件全部服务要求。

