[bookmark: _GoBack]（一）医用输液监视器（20个）
1. 监测技术：采用重力监测与光学监测融合监测方式，可实时监测输液余量及管路输液运行状态，支持输液完成声光报警及管路阻断防护，具备双重安全监测机制，保障临床输液安全。需提供医院现场实际使用设备照片佐证。
2. 称重识别性能：支持常规输液重量量程监测，称重识别精度高，满足临床输液余量精准监测需求，数据稳定可靠。需提供第三方权威检测机构检测报告佐证（含结论页及对应参数检测页面）。
3. 流量监测性能：具备精准流量监测能力，单位时间输液量监测误差小，可真实反馈实际输液变化情况，满足临床输液速度监测要求。需提供第三方权威检测机构检测报告佐证（含结论页及对应参数检测页面）。
4. 智能告警功能：支持无线终端实时推送输液异常信息，包含滴速异常、输液中断、输液完成等告警提示；设备具备低电量预警提醒功能，保障设备持续稳定运行。
5. 无线传输性能：采用医疗专用无线通信方式，传输距离满足常规病房使用需求，信号稳定、抗干扰能力强，适配病房复杂使用环境。
6. 续航性能：设备低功耗设计，续航能力强，可满足医院日常长期不间断临床使用，充电/换电后可长时间稳定工作。
7. 声音告警：设备空管、输液结束等异常情况告警音量清晰洪亮，满足病房嘈杂环境下护士听音识别需求。
8. 多规格适配：可自适应医院常用多种规格输液袋、输液瓶，支持不同容量输液容器自动识别适配。
9. 避光输液适配：支持避光输液器识别与适配使用，针对避光输液药品场景，设备监测功能不受影响，系统运行稳定正常。
10. 防盗防护：设备配备防盗结构设计，可有效防止设备丢失、随意挪动，保障院内设备资产管理安全。
11. 系统兼容：可兼容医院现有输液监控管理平台，支持院内设备统一接入、统一管控、统一数据展示。
（二）输液监测应用软件
1. 软件架构：采用B/S架构，部署简单、维护便捷、兼容性强，支持多终端访问使用。
2. 科室管理：支持自定义科室架构及管理规则，可适配医院现有科室管理模式。
3. 床位管理：可对接医院现有床位编码规则，支持多病区差异化床位管理配置。
4. 监视器设备管理：支持设备授权接入、注销管理，可管控终端设备接入权限，保障系统数据安全。
5. 多级权限管理：支持管理员、护士长、护理人员等多级权限分级管理，权限划分清晰、操作可控。
6. 自定义告警规则：支持按病区配置差异化告警策略，输液状态变更实时提醒，关键异常支持语音播报。
7. 输液全程监控：实时监测输液进度，可智能预判输液完成时间，对滴速异常、输液中断、输液完成等风险事件主动预警。
8. HIS系统对接：支持与医院HIS系统数据对接，自动同步患者及医嘱信息，可根据医院现有接口模式定制适配开发。
9. 可视化监控看板：支持按护理单元集中展示各床位输液状态，图标化、可视化呈现实时输液数据及异常信息。
10. 多算法数据融合：支持重力监测、光学监测双算法数据融合，可根据现场工况自动调整计算权重，规避气泡、光线等环境干扰，保证滴速数据精准稳定。
11. 开放拓展接口：提供标准API接口，可对接院内其他医疗信息化系统，支持输液数据实时查询、推送。
（三）无线呼叫器 （20个+5备用）
1. 传输稳定：采用医疗专用无线频段传输，抗干扰性强，适配病房医疗设备共存环境。
2. 设备安装：采用固定式安装，配备专用呼叫按键，操作简单、耐用可靠。
3. 系统联动：可与输液监测系统联动使用，呼叫信息可同步在监控平台弹窗提示。
4. 长效续航：设备低功耗设计，电池使用寿命长，满足医院长期免维护使用需求。
供应商资质及响应要求
1. 供应商为合法注册的独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含相关医疗设备、软件销售及技术服务内容。
2. 供应商或生产厂家具备对应医疗器械生产/经营备案或许可资质，产品符合国家医疗器械相关标准，证件齐全有效。
3. 所投产品具备成熟落地案例，拥有二级及以上医院同类输液监测系统实施经验，可提供相关合同、验收证明佐证。
4. 严格按照本公告参数要求编制响应文件，完整提供第三方检测报告、设备实景照片、资质证书、案例证明、售后服务方案、详细报价清单等佐证材料，缺项、漏项视为无效响应。
5. 承诺提供完整的安装调试、系统对接、人员培训、质保维保服务，质保期不低于1年，提供7×24小时技术咨询、故障应急响应服务。

