
信创服务器、数据库及中间件整体技术参数方案
[bookmark: heading_0]一、整体说明
本方案整合数据库服务器、门急诊输液系统应用服务器、国产企业级数据库、信创中间件全套技术参数，所有硬件设备为国产化自主研发、自主生产产品，适配国产信创操作系统，满足医疗行业业务高可用、高安全、高并发运行需求，参数全部满足招标及项目落地标准。
2、 [bookmark: heading_1]信创服务器硬件参数（1台：门急诊输液服务器）
纯国产自主可控信创架构，适配医疗行业信创生态，满足7×24小时不间断运行
	序号
	技术参数项目
	技术参数要求
	参数属性

	1

	整机规格
	采用1.2U/2U机架式国产化服务器，配套原厂专用安装导轨；整机为国产自主研发、自主生产，无海外核心技术依赖，完全适配国内信创软硬件生态，满足医疗场景长期稳定运行要求。
	★关键项

	2
	处理器配置
	配置≥2颗国产高性能处理器，内核数≥64核，基础主频大于2.5GHz，高速缓存≥32MB；可充分满足数据库高并发计算、数据读写、事务处理，以及门急诊输液系统高频访问、多用户并发请求的算力需求。
	★关键项

	3
	内存配置
	硬件最大支持≥32个内存插槽；本次实配≥128GB DDR4 3200MHz企业级RECC内存，支持内存纠错、内存热备、故障隔离等高级功能，保障数据库及门急诊应用程序常驻运行，高并发业务运行无卡顿、无宕机。
	★关键项

	4
	硬盘扩展能力
	设备支持20块3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，或≥39块2.5英寸热插拔硬盘，硬盘支持热插拔更换，无需停机即可完成硬盘维护，适配医疗业务不间断运维需求。
	一般项

	5
	系统硬盘配置
	实配2块≥480G SSD高速系统盘，可组建冗余阵列，保障服务器操作系统快速启动、稳定运行，降低系统故障概率。
	★关键项

	6
	数据库高速存储
	实配≥2块4TB SATA SSD高速硬盘，用于数据库核心数据存储，大幅提升数据库数据读写速率，满足海量医疗数据存储、高频读写业务需求。
	★关键项

	8
	RAID阵列卡
	[bookmark: _GoBack]配置≥1块8通道高性能RAID卡，标配≥2GB高速缓存，搭载电容掉电保护模块；全面支持RAID 0/1/5/6/10/50/60主流阵列模式；支持硬盘在线更换、数据在线扩容、RAID快速恢复功能，硬盘故障后可快速重建数据，保障医疗业务数据高可用、高容错。
	★关键项

	9
	网络配置
	板载≥1组双万兆10Gb/s网口，支持OCP3.0热插拔网卡扩展；独立配置≥2个万兆光口（含原厂配套万兆模块）、≥2个千兆电口业务网口、1个独立千兆管理电口；业务流量与运维流量物理隔离；支持扩展多规格以太网卡，全面兼容IPv4、IPv6双栈网络协议，适配医院内网、专网多网络架构部署。
	★关键项

	10
	外设接口
	板载≥4个USB接口，其中USB3.0接口≥3个；配备≥2个VGA视频接口，前置、后置面板各配置1个，满足设备现场调试、远程运维、实时监控等使用需求。
	一般项

	11
	设备扩展能力
	支持≥5个PCIe 4.0高速扩展插槽，可灵活扩展加密卡、冗余网卡、高性能RAID卡等硬件设备，充分预留后期医院业务扩容、功能升级空间。
	一般项

	12
	电源模块
	配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，支持负载均衡、故障自动切换功能，可杜绝单点断电故障，保障设备7×24小时不间断稳定运行。
	★关键项

	13
	散热系统
	配置≥4个热插拔冗余风扇，支持智能转速调节、风扇故障告警、单风扇故障不停机功能，可保障设备在数据库+应用双业务高负载运行状态下散热稳定，避免高温宕机。
	一般项

	14
	操作系统
	预装永久授权正版国产信创服务器操作系统，适配国产化软硬件生态，兼容国产数据库、医疗业务应用系统，可提供对应正版授权证明，满足医疗信创合规运行要求。
	★关键项

	15
	质保服务
	提供原厂≥3年7×24小时硬件质保及上门运维服务，可提供原厂项目授权函、产品质保函，包含设备上架、硬件调试、系统部署、基础适配调试服务。
	★关键项



[bookmark: heading_4]三、国产企业级数据库软件参数（1套，永久正版授权）
适配版本：支持人大金仓数据库V8.0专业版及以上、达梦数据库DM V8及以上、选用国产化信创数据库。
1. 厂商资质要求
数据库原厂商具备CMMI五级软件开发成熟度认证、CNAS中国软件过程及能力成熟度SPCA L5级评估资质，可提供加盖原厂公章的有效证书复印件。
2. 核心功能特性（带▲为关键强制指标）
（1）支持用户表空间磁盘配置功能，可自主创建、修改用户表空间磁盘配额，提供CMA/CNAS认证第三方检测报告。
（2）▲支持事务级临时表创建，可在临时表上建立函数索引，提升临时业务数据查询效率，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（3）▲无触发器依赖，支持多表关联视图DML增删改查操作，简化业务开发逻辑，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（4）▲完全兼容Oracle WITH AS查询语法，支持SEARCH DEPTH FIRST深度优先、SEARCH BREADTH FIRST广度优先查询策略，平滑替代国外数据库，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（5）▲支持多维度统计信息采样粒度，覆盖库级、模式级、表级、索引级、列级、数据页级，精准优化数据库查询性能，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（6）▲数据恢复容错机制，支持恢复过程中跳过归档日志异常包，保障数据恢复流程连续不中断，提升故障恢复成功率，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（7）高性能审计能力：2000线程并发、持续15分钟，覆盖增删改查全业务场景下，开启审计功能后，每秒可记录审计日志≥11万条，数据库TPS性能损耗≤3%，兼顾安全审计与业务性能，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
（8）支持数据库在线运维，服务正常运行状态下可对联机日志文件进行扩容、缩容操作，无需停机维护，保障业务连续性，提供CMA/CNAS第三方检测报告。
[bookmark: heading_5]四、信创中间件通用适配参数（配套信创环境）
配套国产自主可控中间件，100%原生自研、非开源封装，完全适配银河麒麟V10、国产数据库及国产化服务器硬件，满足医疗业务系统部署、运行、运维需求，核心参数如下：
1. 基础能力：支持Web应用、EJB应用部署，具备虚拟主机、应用集群、负载均衡、故障自愈能力，支持图形化运维监控、类库管理、JVM参数可视化配置。
2. 生态兼容：全面兼容SpringBoot 1.X/2.X/3.X主流开发框架，适配国产CPU、国产操作系统、国产数据库全信创生态。
3. 安全能力：具备商用密码认证资质，支持用户身份鉴别、口令复杂度管控、登录失败锁定、双因子登录、数据传输加密，满足等保合规要求。
4. 高可用特性：支持集群部署、会话共享、故障自动切换、灰度发布，支持日志分级审计、异常告警，保障业务7×24小时稳定运行。
5. 自主可控：核心模块源代码自主原创，可提供CNAS第三方源代码自主率检测报告，无开源后门风险，符合信创国产化替代要求。
[bookmark: heading_6]五、整体交付清单
1. 国产化服务器：1台：1台
2. 企业级国产数据库软件（永久正版授权）：1套
3. 信创国产化中间件（适配整套环境）：1套



