重庆两江新区人民医院 

遮光卷帘采购项目询价函
重庆两江新区人民医院需采购遮光卷帘，欢迎有资格的供应商进行报价。
一、文件的获取
凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前在重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)自行下载项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有文件实质性要求内容。

二、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间为：挂网后1个工作日内。逾期递交/送达的响应文件将被拒绝。

2.响应文件内容：报价函+供应商营业执照+样品+检测报告（加盖供应商公章）扫描成一个文档后发送至邮箱704499879@qq.com，或递交至两江新区人民医院A院区科教楼607。
3.邮件主题为：项目名称+公司名称；邮件附件：上述材料的扫描件（pdf格式），文件名称与邮件主题一致。

三、联系方式

采购人：重庆两江新区人民医院     
联系人：刘老师   
联系电话：023-86791518     

附：
重庆两江新区人民医院遮光卷帘报价函
	名称
	 参数
	规格

（mm）
	数量（暂估）
	单位
	单价

(元)
	总金额
(元)

	遮光卷帘
	成份：芯纱100%聚酯纤维，丙烯酸涂层，不含PVC
（2）厚度：0.38mm(±5%)
（3）克重：550ｇ／㎡(±5%)
（4）开孔率：0%（遮光率100%）
（5）颜色：双面浅咖色

（6）酚黄变色牢度：ISO105X18:2007标准

防火等级：国内１级（GB 20286阻燃全项目标准）
以上（1）-（7）项需提供带CMA或CNAS资质检测报告复印件加盖公章（原件备查）。缺项或有不合格项视为无效响应。
卷帘配件
（1）上杆： 外径≥4.0 cm； 壁厚： ≥2.0 cm 
（2）配色滴水下杆： 宽度≥3.0 cm， 壁厚： ≥ 1.3 cm
（3）拉链：大颗粒f 4 . 8 x 12 拉珠，材质采用POM优质工程塑料。
	750±20*1200±20、单幅宽度4米以内
	242


	m2
	
	

	注：1.报价为包干价，报价单位应自行考虑市场风险，所报价格应包含材料价款、材料损耗、辅材费、税费、运输费、装卸费、安装费、维修费、技术服务等完成本项目的所有费用，以及合同约定的所有责任、义务的一切风险。

2.时限要求：在接到我院发出的进场通知后，5个工作日内完成送货安装并验收合格。

3.本项目所购材料应为全新、未使用过的原装合格正品。在未交付验收之前的铺设过程中的损坏应由施工方自行免费修补和完善。免费维保期和质保期均不低于一年（人为因素除外）。供货商应自接到报修通知后于24小时内到达现场并提出解决方案。若能提供其他更优质的服务，可在报价函中自行提供。

4.签订的合同为单价合同，上述数量为暂估数量，具体根据科室实际使用需求数量结算费用，总结算费用不超过5万元。

5.供应商联系人姓名及电话：




