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第1章 [bookmark: _Toc46392812]


第2章 [bookmark: _Toc12602] 竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc319769472][bookmark: _Toc184704554][bookmark: _Toc319394713]现重庆两江新区人民医养中心LED显示屏及配套音响设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参与！
1. 采购内容
[bookmark: _Toc25737_WPSOffice_Level2]（1）采购内容：具体采购服务内容请见第四章项目技术规格、数量及质量要求。
[bookmark: _Toc270_WPSOffice_Level2]（2）本项目最高限价：含税价19.5万元。（含至少3年维保）
[bookmark: _Toc24239_WPSOffice_Level2]（3）本项目不划分标段。
2. 资格条件
（1）参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于任何代理机构。
（2） 具有独立承担民事责任的能力 
如为总公司授权的分公司参与磋商，需提供总公司对分公司的授权函，授权分公司参与磋商的，本磋商文件要求“法人”、“参选人”或“法定代表人”证照、签署或盖章的地方，可以为被授权分公司的相关证照或者单位负责人的相关委托或签署或盖章，且同一总公司只能授权一家分公司参与磋商，若授权多家分公司参与磋商的，被授权的所有分公司均为无效响应。
（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（4） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 
（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（6）遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。
3. 文件的获取
1.获取文件期限：2025年6月30日至2025年7月2日17:30时。
2.获取文件地点：重庆两江新区人民医院官网(http://www.ljxqrmyy.com/html/yyzb/)。
凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起自行在公告下方下载获取项目资料，投标方需对采购方单位情况进行现场勘察， 各供应商可在规定踏勘时间内自行组织人员前往现场踏勘并充分了解相关项目情况（非强制要求踏勘），现场勘查7月2日17:30点截止。（注：勘查时间为工作时间，勘查提前联系采购人，勘查地点：重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）
本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行提前预约前往现场踏勘并充分了解项目情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或交货期延长申请将不获批准。现场踏勘所发生的费用由供应商承担。

4. 参选文件的递交
[bookmark: _Toc527963643][bookmark: _Toc46392813][bookmark: _Toc416945683][bookmark: _Toc436314360]响应文件递交的时间为2025年7月3日9：30  ，
响应文件开启地点为：重庆两江新区人民医院（新院区）科教楼   601房间 。逾期送达的参选文件将被拒绝。
竞争性谈判时间为：2025年7月3日10:00
[bookmark: _Toc319394718][bookmark: _Toc184704559][bookmark: _Toc319769477]出现以下情形时，人不予接收参选文件：
[bookmark: _Toc6959_WPSOffice_Level2]（1）逾期送达或者未送达指定地点的。
[bookmark: _Toc22710_WPSOffice_Level2]（2）未按照文件要求密封的。（所有资料需密封后，在封口处粘贴封条，并加盖骑缝鲜章） 
5. 联系方式
联系人名称：重庆两江新区人民医院（新院区）
地址：  重庆两江新区金开大道2号
联系人：曹老师
联系电话：86791788
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[bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc226969277][bookmark: _Toc227057884]第二章  参选人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	参选人
	采购人：重庆两江新区人民医院（新院区）
地址：重庆两江新区金开大道2号
联系人： 曹老师
联系电话：86791788

	1.2
	代理机构
	无

	2
	项目名称
	重庆两江新区人民医院医养中心LED显示屏及配套音响设备采购项目

	3
	组织形式
	采购人自行组织

	4
	方式
	公开

	5
	资格审查
	资格前审

	6
	文件的组成
	第一章 竞争性磋商公告
第二章 参选人须知
第三章 项目商务要求
第四章 项目技术规格、数量及质量要求
第五章 谈判程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
第六章 参选文件格式

	7
	参选文件的编写
	1、参选文件份数：
参选文件份数：正本一份、电子档一份
参选文件正本和电子档如有不一致之处，以正本为准。
2、参选文件正本和电子档均应使用不能擦去的墨水打印或书写，参选文件电子档可为正本的扫描件
3、参选文件应尽量避免涂改或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由参选人法定代表人或其委托代理人签字确认。
4、参选文件的签署：
（1） 参选文件中凡出现参选人单位落款的地方应盖单位公章。
（2） 参选文件中凡出现法定代表人或其委托代理人签字的地方应按要求签字及盖章。
（3） 参选文件应逐页加盖单位公章。

	9
	联合体
	不允许

	10
	参选有效期
	参选有效期：90天。
参选有效期不满足要求的参选将被视为非实质性响应参选。

	11
	备选参选方案
	不允许

	12
	参选文件份数
	参选文件份数：正本壹份、电子档壹份

	13
	参选截止时间
	参选截止时间：2025年7月3日10时00分

	14
	递交参选文件
	递交参选文件地点：重庆两江新区人民医院（新院区）科教楼601房间

	15
	评选方法
	综合评分法

	其他否决参选情形
	· 资格证明文件不全的；
· 参选文件没有参选人委托代理人签字和加盖单位章；
· 参选文件载明的采购项目完成期限超过文件规定的期限；
· 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
· 参选文件附有人不能接受的条件；
· 不符合文件中规定的其他实质性要求；
· 参选人未通过资格评审；
· 文件的基本功能中的必要为不可偏离条款，应答为“负偏离”的；
· 参选人在参选活动中违反诚实信用原则（包括但不限于弄虚作假、串标等），损害人或者其他参选人合法权益的；
· 参选人未经人书面允许将文件透露给第三方的；
·    评审过程中以各种形式或手段干扰专家评审的；
·    经评审委员会评定参选人报价低于成本价，且参选人对其报价不能进行合理说明或不能提供相关的证明材料的；
·    参选人报价超过控制价的；
·    参选人未对第三章和第四章进行实质性响应；
法律、法规或相关规章规定的其他否决参选的各类情形。

	其他要求

	网络与信息安全
	1、参选人所提供的关于网络及信息安全的产品或服务，必须符合国家网络与信息安全的相关要求；
2、参选人并应按照国家相关法律法规要求，采取相应的技术手段和管理措施对入网用户进行规范管理，满足相关主管部门的监管要求。

	※保密要求
	参选人无论是否参加都必须对本项目的所有文件严格保密，未经人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。

	※参选文件真实性要求
	1.参选人递交的参选文件须真实，如评审委员会发现参选文件弄虚作假，将作参选否决处理。
2.参选人提供的参选文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。

	签订合同
	参选人有权自行或委托代理人与中选人签订采购合同。
中选人在接中选通知书后，须严格按本次报价与人签订商务合同并执行。参选文件作为商务合同不可分割的一部分，如商务合同无详细描述的，以参选文件为准。



[bookmark: _Toc533774704][bookmark: _Toc325910623][bookmark: _Toc101155748][bookmark: _Toc325274682][bookmark: _Toc101155951][bookmark: _Toc436314414][bookmark: _Toc416945737][bookmark: _Toc527963696]

[bookmark: _Toc46392814]
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[bookmark: _Toc30616]第三章  项目商务要求
[bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc4843]一、服务期限：
（一）交货时间、地点与方式
1.交货地点：  重庆两江新区人民医院康养中心（重庆市两江新区礼嘉街道云雪路9号）  。
2.交货期：合同签订之日起 30天内完成建设。
3.交货方式： 磋商供应商自行送达招标人或项目使用方指定的地点 。
（二）质量及服务要求
1.免费保修期：自交货验收合格之日算起，所有产品（软硬件）提供免费维护保修服务3年。成交供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。
2. 出现故障响应时间：响应时间 2 小时以内(节假日照常服务)，维修到达现场时间 24 小时以内(节假日照常服务)。
3.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等）
4.安装、验收及培训：供应商免费部署安装，免费安装培训。按合同规定的时间内完成安装、调试与技术培训，交付甲方验收。对采购方使用人员现场提供产品使用培训，使其能熟练掌握软件系统的使用；培训的时间、人数、地点等具体内容由双方协商确定。
5. 包装和运输：卖方负责设备的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。
6.维保期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务，维保期过后每年延保费用不高于中标价的6%。
（三）专利权和保密要求
投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。
（四）付款及结算方式
（一）付款。合同签订时中标人向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金。货物安装、调试完毕且经验收合格以及采购人在收到履约保证金和发票后3个月内支付合同总价的100%给成交供应商。如中标人未缴纳履约保证金，视为中标人放弃中标。
（二）履约保证金的缴纳及退还。
1.履约保证金交款帐户：
单位名称：重庆两江新区人民医院
开 户 行：重庆农商行两江人和支行
帐    号：1304010120010005816
履约保证金退还方式：本项目合同履约期结束后，成交供应商递交履约保证金退还申请、履约保证金付款证明、合同等文件（盖成交供应商单位公章）到采购人单位，采购单位收到上述资料后，在三个工作日内办理一次性无息退还全部履约保证金手续。
（五）其他
1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。
2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

[bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc27015]二、最高限价：
 预算金额为人民币19.5万元作为最高限价。具体采购金额以实际支出为准。


第4章 [bookmark: _Toc46392815][bookmark: _Toc27272] 项目技术规格、数量及质量要求
[bookmark: _Toc13379]一、技术需求
	序号
	名称
	技  术  性  能
	数量
	单位

	一、扩声系统

	1
	线性音柱
	1.频率响应：低频下限≤110Hz,高频上限≥18kHz；
2.额定功率：连续功率≥180W
节目功率≥360W
峰值功率≥720W；
3.灵敏度（1W@1m）：≥87dB SPL；
4.最大声压级(峰值@1m)：≥120dB SPL peak；
5.覆盖角度：水平覆盖角≥90°
垂直覆盖角≥90°；
6.标称阻抗：≤8Ω；
7.输入连接器：M22-2P 防水扬声器连接器；
8.驱动单元配置：高频驱动器≥1*1.3英寸音圈驱动器，
低频驱动器≥4*3.3英寸碳纤维锥形低音单元；
9.安装附件： 必须包含支持垂直和水平安装的支架/配件，以及用于固定式壁装安装的金属安装背板；
10.户外防护：室外或潮湿环境的防护等级不低于IP65，配有铝制机箱M22-2P扬声器连接、防锈螺丝和防水扬声器布(提供CNAS认证实验室检测报告）；
	4 
	只

	2
	功放
	1.输出功率 (THD≤1%, 20Hz-20kHz)：
立体声模式，8Ω 负载： ≥ 500W / 每通道
立体声模式，4Ω 负载： ≥ 750W / 每通道
桥接单声道模式，8Ω 负载： ≥ 1500W；
2.信噪比 (A计权)： ≥ 100 dB；
3.总谐波失真+噪声 (THD+N)： ≤ 0.5% (额定功率，20Hz-20kHz)；
5.互调失真： ≤ 0.35%；
6.频率响应： 20Hz - 20kHz (±1dB)；
7.通道分离度 (串音)：1kHz： ≥ 75 dB
20kHz： ≥ 59 dB；
8.阻尼系数 (100Hz)： ≥ 200；
9.工作模式： 支持立体声/并联/桥接三种工作模式切换;
10.保护功能： 必须包含防止以下情况的保护电路：
输出短路保护、空载保护、开/关机冲击噪音抑制、
射频干扰 (RFI) 保护；
	2 
	台

	3
	数字音频处理器
	1.信号通道架构： ≥4 路模拟输入，≥8 路模拟输出；
2.处理器速度： ≥ 400 MHz；
3.动态范围 (模拟输入/输出)： ≥ 114 dBu；
4.网络接口：至少保证1个  100Mbps 以太网接口 (RJ45)；
★5.固件升级： 必须支持通过以太网接口升级 DSP 及 ARM 控制器固件；
6.系统预设： ≥ 32 种用户可存储/调用的系统预设；
7.配置管理：支持 PC 软件自动发现网络上的处理器设备、支持通道间参数快速复制功能；
8.最大输出电平： ≥ +18 dBu (平衡)；
9.默认输出电平： 0 dBu (平衡)；
10.总谐波失真+噪声 (THD+N)： ≤ 0.005% (@ +4 dBu 输出电平, 20Hz - 20kHz)；
11.频率响应： 20Hz - 20kHz, ±0.3 dB (参考 1kHz)；
12.底噪 (输出噪声)： ≤ -89 dBu (A计权)；
13.输入到输出动态范围： ≥ 106 dB (A计权)；
14.信噪比： ≥ 106 dB (A计权)；
15.ADC 动态范围： ≥ 114 dB (A计权)；
16.DAC 动态范围： ≥ 114 dB (A计权)；
17.采样频率：48 kHz,量化精度≥24 Bit；
18.噪声门： 每输入通道独立具备
20.反馈抑制器： 具备实时反馈抑制功能
21.压限器：
总数量 ≥ 12 个独立压限器模块（可自由灵活分配于输入和输出通道）
22.控制软件语言： 必须支持 英文 和 中文 界面
	1 
	台

	4
	调音台
	1.输入通道：
单声道输入通道数量：≥ 8 路
立体声输入通道数量：≥ 2 路
2.输出通道：
辅助输出通道数量：≥ 2 路
主混音输出：≥ 1 组 (立体声)
耳机输出：≥ 1 路
5.插入点： 每单声道输入通道至少提供 1 个 TRS 插入点。
6.频率响应： 话筒/线路输入至任何输出端：20Hz - 20kHz, ±0.5 dB (参考 1kHz)
7.总谐波失真+噪声 (THD+N)：≤ 0.007% (20Hz - 20kHz)
8.话筒输入等效输入噪声 ：≤ -128 dBu
9.母线噪声 (主混音输出)：≤ -85 dBu (20Hz-20kHz宽带，线路输入，终端负载150Ω)
10.通道隔离度 (串音)：
辅助发送端口之间：≥ 86 dB (1kHz)
通道哑音状态 (相邻通道)：≥ 96 dB (1kHz)
11. 输入/输出阻抗：
话筒输入：≥ 2.4 kΩ (平衡)
线路输入：≥ 11 kΩ (平衡)
立体声输入：≥ 100 kΩ (非平衡)
主混音输出：≤ 75 Ω（平衡输出）
12.输入/输出电平：
最大输入电平：
话筒/线路输入：≥ +17 dBu
立体声输入：≥ +30 dBu
最大输出电平：
主混音输出：≥ +20 dBu (平衡)
耳机输出：≥ 300 mW (200Ω 负载)
	1 
	台

	5
	电源时序器
	1.输出插座：总输出路数：≥9路（其中受控通道≥8路，不受控通道≥1路）
2.插座兼容性：支持10A/16A国标、欧标、美标、英标全类型插头；
3.总电源容量限制：
输入电压范围：180V - 250V AC (兼容标称220V系统)
4.输入配置：
主控开关： ≥ 1 个空气开关 
电源线规格：≥3×4mm²三芯国标线缆（长度≥1.2米）
5.控制接口配置
通信接口：≥1路RS232串口
扩展接口：≥1路线控接口
6.通道切换延时：≤1秒
	1 
	台

	二、数字会议系统

	1
	智能会议中心
	1.通信频段：支持≥650MHz且≤700MHz的数字通信频段。
★2.调制方式：采用UHF数字无线音频通信频段，兼容数字会议系统架构（需提供具备CNAS资格认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）。
3.主机容量：支持连接≥255台数字会议发言单元。
4.音频输入接口：配置≥1路模拟音频输入接口，支持48V幻象供电，可连接麦克风及其他音源设备。
5.支持摄像跟踪及中控控制功能；
6.支持自定义主席机配置，可将任意话筒设置为主席话筒；
7.配备显示屏及按键，支持快速设置主机功能。
8.同时开启单元数量：支持≥5支话筒同时开启。
9.支持人员档案管理及议程管理；
10.具备数量限制、先进先出、声控模式三种话筒管理模式。
11.支持扩展卡槽，可插入≥4进2出SDI高清卡；
12.配置≥4路音频输出口；
13.配置≥4路天线接口；
14.信噪比（SNR）：≥102dB；
15.动态范围：≥106dB；
16.总谐波失真（THD）：≤0.05%
	1
	台

	2
	无线会议单元
	1.通讯方式：采用UHF数字无线通讯技术；
2.内置锂聚合物电池，容量≥6000mAh；
3.持续发言时间≥48小时；
4.具备音量调节按钮；
5.具备电池电量显示功能；
6.内置镀金电容式收音头，直径≥14毫米；
7.话筒可调仰角范围：-50°至45°（水平）；
8.支持自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，且主席单元无数量限制；
9.信噪比：≥80dB；
10.信道间隔：≥250KHz；
11.灵敏度：≥-28dB；
12.频率响应：≥30Hz-18KHz；
13.最大声压级：≥130dB (THD<3%)。
	10
	套

	3
	无线专用天线
	1.最大功耗：≤6W
2.支持频段范围：650MHz ≤ 工作频率 ≤ 700MHz
3.无线收发调制：PLL锁相环综合控制；
4接收天线：≥1套全向高增益天线；
5.控制天线：≥1套定向控制天线；
6.数据加密：支持AES-256加密算法
	1
	套

	4
	无线手持话筒
	1.载波频段：UHF 630.00MHz ≤ f ≤ 659.60MHz
2.频点数量：≥240个
3.频率切换方式：支持红外线同步切换
4.谐波失真：≤0.5%（1kHz标准信号）
5.信噪比（S/N）：≥90dB（A计权）
6.接收灵敏度：≥17dBuV
7.功耗限制：≤6W（满载工作状态）
8.发射功率：≤30mW（EIRP值）
9.调制方式：FM调频制式
10.最大频偏：≤25kHz（峰值调制度）
11.谐波辐射：≤-60dBc（基波频率1GHz内）
12.续航时间：≥6小时（连续发射）
★13.接收机与手持话筒需实现自动频率协调功能
14.话筒数量≥2支
	1
	套

	三、LED显示系统

	1
	室内全彩显示屏
	★1.点间距：≤ 1.5625mm，采用COB封装，RGB晶片全倒装技术；（提供“CNAS”认可机构出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）
2.压铸铝箱体材质，箱体尺寸比例16：9，箱体间平整度/缝隙≤0.1mm；
3.峰值功耗≤375W/㎡，平均功耗≤135W/㎡；
4.水平/垂直视角：≥160°/160°，最大对比度：10000：1；
8.亮度：≥600cd/㎡，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；
9.刷新率：≥3840Hz；
10.色温：1000K～9500k可调；
11.使用寿命：≥100000小时，平均修复时间：≤1分钟；
12、所投LED显示屏支持区域图像死灯率检测；
13、所投LED显示屏支持电源综合管理控制；
★14.具备智能(黑屏) 节电功能：开启智能节电功能比没有开启节能 60%以上；（提供“CNAS”认可机构出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）
15.根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，屏体无回扫线或闪动现象、完全无虚影现象、显示图像无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象、图像轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨、动态图像清晰度、静态图像清晰度主观评价均为优；（提供“CNAS”认可机构出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）
16.模组带自动校正功能，带flash IC存储功能，支持掉电存储功能，具备故障自诊断及排查功能；
★17.具备色度补偿、亮度均匀性修复技术，对色彩及亮度可自动调整；（提供“CNAS”认可机构出具的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）
18.所投LED显示屏须通过3C强制认证和中国节能认证，提供国家级权威机构颁发的证书复印件加盖投标人公章。
19.LED显示屏制造商具备高光效长寿命相关应用技术，提供国家级权威机构颁发的证书复印件加盖投标人公章。
	[bookmark: _GoBack]5.06 
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	2
	视频处理器
	1.视频输入接口数量≥3路，其中：DVI输入接口≥1路，
HDMI1.3输入接口≥2路；
2.千兆网口输出数量≥6路
3.最大像素带载能力≥390万像素
4.单设备输出分辨率支持：最大宽度≥10240像素，最大高度≥8192像素；
5.支持AUDIO音频接口输入≥1路
6.支持AUDIO音频接口输出≥1路
7.自定义场景模板保存数量≥10个
8.支持同时开启窗口数≥3个
9.窗口位置/大小支持无级调整
10.支持窗口内容任意截取功能
11.每场景OSD叠加能力≥1路
12缩放模式支持：一键全屏缩放、点对点显示模式、自定义缩放模式等；
13.支持快捷点屏配置功能
14.前面板配置： 配备直观LCD显示屏、具备清晰状态指示灯系统；
	1
	台

	四、设备及辅材

	1
	演讲台
	1. 材质与工艺要求
1.1 主体材质：
基材：铝合金+钢架
辅材：环保多层实木板/MDF吸塑板（甲醛释放量≤0.03mg/m³）
1.2 表面处理：
涂装工艺：PU静电喷涂
漆膜厚度：≥40μm（耐刮擦测试≥3H）
1.3 结构工艺：
榫卯连接结构（关键部位辅以金属连接件）
台面承重≥150kg（静态负载测试）
2. 外观设计要求
2.1 风格匹配：
提供3种以上与主流家具风格（新中式/现代简约/欧式古典）的配色方案
色彩系统：支持Pantone色卡定制（误差ΔE≤1.5）
2.2 造型设计：
台面尺寸：≥700×500mm（误差±5mm）
人体工学：台面高度710-1100mm可调（气动升降）
边缘处理：圆角防撞设计（R≥15mm）
3. 功能配置要求
3.1 储物功能：
隐藏式抽屉×1（容积≥15L，三节静音滑轨）
开放式储物格×1（承重≥10kg）
3.2 走线管理：
台面预留穿线孔×2（直径50mm，含毛刷护套）
底座设隐藏式集线槽（长度≥800mm）
3.3 移动性能：
360°静音万向轮×4（带刹车锁定功能）
轮径≥75mm（通过10,000次滚动测试）
	1
	台

	2
	有线话筒
	1、换能方式：电容式
2、频率响应：40Hz-18kHz
3、指向性：心型指向
4、灵敏度：-42dB±2dB
5、信噪比：65 dB
6、供电电压：幻象48V
7、咪管长度：226mm
8、金属座、抗手机、电磁、高频干扰
	1
	支

	3
	无线投屏器
	1.支持系统类型 Windows 7/8/10,Apple Mac
2.分辨率：支持3840*2160、1920×1200、1920×1080、1280×720、1024×768、800×600、720×480帧率 30~60帧
3.整体延迟 90~180ms
4.显示模式 支持扩展桌面
5.连接路数 1～8
6.最大同时显示路数 单画面
7.USB无线传屏器
8.配置安装 免配置，免安装
9.接口 USB Device
10.支持系统类型 
11.分辨率 480P~1080P
12.整体延迟 90~180ms
13.传输距离 无遮挡的情况下30m
	1
	台



[bookmark: _Toc4605][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc46392818]二、项目验收：   
项目实施完毕，由采购人组织进行验收，并出具验收报告。
[bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc11155]三、保密规定
[bookmark: _Toc46392819]采购人和中标方需签署数据保密协议，严格按照《网络安全法》、《数据安全法》使用客户信息，未经采购人许可，不得直接或间接地透露客户信息。对客户信息保密，并采取所有必要的预防措施，防止未经授权使用及透露，如果出现信息泄露事件，按照相关法律进行追责处理。
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[bookmark: _Toc10485]第五章  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
[bookmark: _Toc27404][bookmark: _Toc448331657][bookmark: _Toc533774717][bookmark: _Toc498617651][bookmark: _Toc46392823]一、评选程序及方法
（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以签到的顺序确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本盖公章）； 
2.供应商法定代表人及授权代表的身份证明和法定代表人授权委托书。（法定代表人参与比选的无需提供授权委托书）
3.供应商法定代表人及授权代表开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖投标人公章（注：授权代表的社保缴费单位须为投标人；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供授权代表的社保证明。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供书面声明或相关证明材料

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.供应商缴纳社会保障金的证明材料复印件应提供开标前半年内任意月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
2.供应商依法缴纳税收的证明材料复印件（应提供开标前半年内任意月缴纳税收的凭据）
3.依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税和不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.供应商提供书面声明（见格式文件）；
2.采购方通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	无


2.符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	采购文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对磋商文件“第三章、项目商务要求”以及“第四章、项目技术规格、数量及质量要求”内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。
（六）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
（七）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新作出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。   
（八）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术部分、供应商履约能力评价、履约经验、实施及售后服务方案、现场演示等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（九）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分的优劣顺序排列推荐。

[bookmark: _Toc30846]二、评选标准
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价部分（30%）
	报价
（30分）
	报价评分以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重

	2
	技术
部分(60%）
	技术需求
响应情况
（50分）
	1.起评分：有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
2.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第四章中带（★）号标注的部分】，每负偏离一条，整个技术部分（50分）得分为0。
2.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性服务需求的【本招标文件第四章中（★）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，扣完为止。
（为保证本次项目的建设质量、设备品质、售后服务，在项目采购结果公示期间，采购人有权要求拟中标候选人提供所投产品搭建现场环节进行功能验证性测试。如不能满足设备功能要求和技术需求，或者有虚假响应标书的，采购人有权终止一切手续，顺延为综合评分第二名中标。）

	
	
	执行方案
（10分）
	投标人须根据招标要求提供本次采购的项目拟定执行方案，执行方案具有科学性、合理性、可行性进行评分，包括但不限于：
1. 项目实施方案
2. 人力保证措施
3. 安全质量保证措施
4. 交付培训计划
5. 售后服务
每项起评分2分，单项内容每有一处瑕疵从单项起评分中扣除1分，扣完为止，内容与本项目无关联或未提供方案的得0分。
本部分所称的“瑕疵”包含但不限于以下内容：
①内容表述不完整或缺少关键分析点或情况介绍说明；
②无科学合理性、无可行性或先进性；
③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；
④常识性错误；
⑤并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；
⑥不利于本项目目标的实现，不适用于采购人单位现有情况；
⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；上述任意一种情形为1处瑕疵。

	3
	商务部分（10%）
	售后服务（10分）
	根据供应商针对本项目售后免费维保服务年限进行评分： 维持基础免费维保期3年得0分，每增加1年免费维保期增加2分，最高10分。  



[bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc3509]三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；
（二）供应商所提交的响应文件不按磋商文件要求规定签字、盖章；
（三）供应商的报价超过采购预算的；
（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（七）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；
（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。


[bookmark: _Toc15007][bookmark: _Toc33013335][bookmark: _Toc531253425][bookmark: _Toc11099][bookmark: _Toc24468]四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
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[bookmark: _Toc12272][bookmark: _Toc14521]第六章  参选文件格式



重庆两江新区人民医院
【项目名称】项目参选文件







[bookmark: _Toc20286_WPSOffice_Level2]参选人：                    （盖单位公章）
[bookmark: _Toc10290_WPSOffice_Level2]法定代表人/负责人或其委托代理人：     （签字）
[bookmark: _Toc511_WPSOffice_Level2]     年   月   日


[bookmark: _Toc533774705]

[bookmark: _Toc27838984][bookmark: _Toc8984][bookmark: _Toc46392824][bookmark: _Toc30326259][bookmark: _Toc29485]一、  参选函
[bookmark: _Toc227057971][bookmark: _Toc226969365][bookmark: _Toc107822565][bookmark: _Toc488655914][bookmark: _Toc227057967][bookmark: _Toc488655908][bookmark: _Toc226969361][bookmark: _Toc107822559]参选函
致：重庆两江新区人民医院
    根据【项目名称】的要求【参选人名称】提交参选文件一份包含以下内容：
（1） 参选报价表 
（2） 商务技术参选文件
    据此，参选人同意如下内容：
1．所附参选价格表中规定的应提交和交付的服务参选总价为【详见参选报价表】
2．参选人将按文件的规定履行合同责任和义务。
3．参选人已详细审解读全部文件，包括文件澄清（若有）。
4．遵从本参选有效期为【90】天。
5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。
6．我方承诺：我方不得将本次或合同的有关资料向第三方透露。




参选人：（盖章）
参选人法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc464809794][bookmark: _Toc491781615][bookmark: _Toc498617641][bookmark: _Toc448331636][bookmark: _Toc533774706]

[bookmark: _Toc27838985][bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc7237][bookmark: _Toc46392825][bookmark: _Toc30326260]二、  参选报价表
[bookmark: _Toc46392826][bookmark: _Toc778][bookmark: _Toc27838986][bookmark: _Toc30326261][bookmark: _Toc30935]1、参选报价表

项目名称：


	采购内容
	数量
	投标报价
（人民币 元）
	交货期

	重庆两江新区人民医院【项目名称】项目
	1项
	小写：       RMB
大写：
	自合同签订之日起30日完成系统的上线运行。



说明：
1. 以上内容为实质性响应内容，参选人漏写或错写，将导致参选无效。
2. 投标报价的小数点后保留两位有效数。


参选人：（盖章）
参选人法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：     年    月    日 













[bookmark: _Toc30725][bookmark: _Toc22454][bookmark: _Toc27838987][bookmark: _Toc30326262][bookmark: _Toc46392827]2、明细报价表
[bookmark: _Toc46392828]项目名称：
	序号
	名称
	品牌、型号
	制造商
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	

	总计
	







备注：该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。
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[bookmark: _Toc30326263][bookmark: _Toc29034][bookmark: _Toc46392829][bookmark: _Toc533774707][bookmark: _Toc27838988][bookmark: _Toc13377]三、  资格审查文件
[bookmark: _Toc533774711][bookmark: _Toc226969366][bookmark: _Toc227057972]


[bookmark: _Toc27838993][bookmark: _Toc46392832][bookmark: _Toc22355][bookmark: _Toc30326267][bookmark: _Toc10475]四、法定代表人/负责人身份证明
[bookmark: _Toc515549295]参选人名称：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：        性别：        年龄：       职务：
系【参选人名称】的法定代表人/负责人。

特此证明


法定代表人/负责人身份证背面复印件
贴于此处




法定代表人/负责人身份证正面复印件
贴于此处











参选人：（盖章）
参选人法定代表人/负责人或委托代理人：（签字）
日期：     年    月    日



[bookmark: _Toc46392833][bookmark: _Toc27838994][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc24057][bookmark: _Toc533774712][bookmark: _Toc30326268]五、法定代表人/负责人授权书

法定代表人授权委托书


【采购人名称】：
【参选人名称】法定代表人/负责人【法定代表人/负责人姓名】授权我单位【授权代理人姓名】为我单位本项目的授权代理人，全权处理【项目名称】的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。
特此授权。
参选授权代理人身份证正面复印件
贴于此处



参选授权代理人身份证背面复印件
贴于此处









参选人：（盖单位章）
法定代表人/负责人：（签字）                               
委托代理人：（签字）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc27838995][bookmark: _Toc30326269][bookmark: _Toc533774713][bookmark: _Toc46392834][bookmark: _Toc27801]供应商法定代表人及授权代表开标截止日当月前3个月中任意一个月加盖社保局公章或电子章的社保证明，同时加盖投标人公章（注：授权代表的社保缴费单位须为投标人；法定代表人退休或未缴纳社保，须提供情况说明或相关证明材料，法定代表人缴纳社保在其他单位的，须提供在其他单位参保的社保证明材料），若法定代表人直接参加投标的，则无需提供授权代表的社保证明。
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[bookmark: _Toc12783]六、参选人基本信息表
	公司全称
	　

	国家或地区
	　

	法定代表人/负责人
	　

	营业范围（按营业执照填写）
	　

	营业执照注册号
	　

	注册地址（按营业执照填写）
	　

	邮政编码
	　

	注册资本
	　

	注册资本币种
	　

	银行类别（联行号的前3位）
	　

	开户银行
	　

	开户名
	　

	银行账号
	　

	联系人姓名
	　

	电子邮箱
	　

	固定电话
	　

	手机
	　


[bookmark: _Toc533774714]


[bookmark: _Toc29123][bookmark: _Toc30326270][bookmark: _Toc46392835][bookmark: _Toc27838996][bookmark: _Toc13809]七、技术应答
	序号
	技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 
（供应商公章）                                      （签字或盖章）
                                                     年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第四章项目技术规格、数量及质量要求”所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购需求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关支撑材料。（格式自定）
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技术评审需提供的材料（格式自拟）


[bookmark: _Toc32729]八、商务条款应答
	序号
	技术要求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 
（供应商公章）                                      （签字或盖章）
                                                     年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三章项目商务要求”所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，“响应情况”栏需逐条填写具体内容，并在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”，如“响应情况”栏未填写具体内容或与“采购需求”要求的内容不完全一致，则该供应商属于不通过符合性审查。如“响应情况”栏具体内容和“采购需求”栏具体内容一致但“差异说明”栏未填写则视为无差异。；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章
4、可附相关支撑材料。（格式自定）


商务响应需提供的材料（格式自定）

[bookmark: _Toc533774715][bookmark: _Toc27838999][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc46392838][bookmark: _Toc30326273][bookmark: _Toc17109]九、信誉声明函
信誉声明函

项目名称：【      】

致：【采购人名称】
我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，遵守国家法律、法规和规章，具有良好信誉、信守商业道德，经营业绩和履约情况良好；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，并承诺没有存在下列情形之一：
（1）被责令停业或破产状态的；
（2）被暂停或取消参选资格的；
（3）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
（4）在最近三年内严重违反合同约定的；
（5）在最近三年内有骗取中选的；
（6）在与人或其他单位合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的；
（7）参选产品在人或其他单位使用过程中出现过重大质量问题且未妥善解决的；
（8）在最近三年内被行政处罚、被列入经营异常名录、被列入严重违法失信企业名单（黑名单）。
若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明！


参选人：（盖章）
参选人法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：     年    月    日  
[bookmark: _Toc533774716][bookmark: _Toc499842568]

[bookmark: _Toc26712][bookmark: _Toc10946]十、其他资料














（结束）
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