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	设备名称
	数字化X射线摄影系统
	数量
	1台

	设备功能需求

	1. X线球管及支架系统：采用落地式双立柱结构，非C形臂或U形臂；
2.要求平板探测器为两块无线平板，且型号相同，可相互交替使用；
3.高压发生器和球管品质耐用，能保持稳定持续曝光；
4.固定摄影床：儿科摄影，实体滤线栅不用工具即可移除；
5.具备远程遥控和语音对讲功能

	设备配置需求

	高频高压发生装置	1套
平板探测器	2套
医用诊断X射线管组件	1套
限束器	1套
立式摄影架	1套
摄影床	1套
图像采集系统	1套



