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	设备名称
	超声经颅多普勒血流分析仪
	数量
	1台

	设备功能需求

	1.多普勒角度补偿功能；
2.具备自动滤波功能；
3.多深度动态M波功能：
（1）可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；
（2）双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；
4.异常血流提醒功能；
5.具备辅助规范化检测动脉功能.



	设备配置需求

	主机1台
经颅软件1套
电源适配器1套
数据线1根
2MHz手持探头1个
4MHz手持探头1个
2MHz监护探头2个
遥控器1个
计算机1台
打印机1台
台车1台



