设备需求表
	设备名称
	[bookmark: _GoBack]血管内超声系统
	数量
	1

	设备功能需求

	1.能精准确评估病变严重程度与性质，测量参考血管直径和病变长度，选择最合适的支架尺寸，评估复杂病变，精确测量官腔面积狭窄程度；
2.具备IVUS和FFR一体化功能，支持外周血管内超声功能；
3.支持低于40MHz超声导管技术，以便于更大的血管使用；
4.支持兼容5F 导引导管，以便于通过更小的血管；
5.超声导管通过外径小于等于3.1F，以便于通过更小的血管。


	设备配置需求

	无特殊需求



