重庆市两江新区人民医院
AI算力服务器配置及价格调研公告
为落实医院人工智能应用本地化部署要求，保障数据不出内网，我院拟建设科室级AI算力平台，用于承载院内知识库大模型检索问答、自动化文档生成、运维巡检与监测告警等业务。为准确掌握当前市场主流GPU服务器的产品规格、配置方案、供货能力及价格水平，科学确定后续采购需求，现面向社会公开开展AI算力服务器配置及价格调研，欢迎具备相应资质和供货能力的供应商积极参与。本次调研仅为市场信息收集，不构成采购承诺，不设资格门槛，供应商可根据自身产品线自主选择一个或多个配置档位参与报价。
一、调研目标
全面了解面向大模型推理场景的GPU服务器市场现状，重点掌握：不同GPU数量与显存容量组合下的整机配置方案及对应价格；整机后续可扩展能力及增量成本；各供应商报价所含服务范围与费用构成。调研结果将作为我院确定采购需求、编制采购文件的参考依据。
二、应用场景与配置要求
（一）应用场景。本次拟采购设备主要用于院内AI业务本地化部署，规划承载以下两类负载：
1.知识库智能问答与文档生成服务：基于院内制度、规范、技术资料等本地知识库提供检索问答，并支撑报告、总结、公文等文档的自动化生成，拟部署300亿参数级大模型（以FP8或4bit量化方式运行）。
2.运维巡检与智能监测服务：对服务器、网络设备及业务系统日志进行自动化巡检、异常识别与告警分析，需常驻独立显存以保障服务隔离。
上述两类服务需同时在线运行，且任一服务不得因显存不足影响其他服务可用性。
（二）配置要求。请供应商按下表逐项应答，并对偏离项在备注栏予以说明。
表中参数分两档标注：★为基本要求，参与调研的供应商原则上均应满足；△为差异化要求，用于体现各供应商产品能力差异，不满足不作为无效，但须在应答表中逐条说明满足情况。
表1  GPU服务器配置要求
	序号
	项目
	配置要求
	档位

	1
	整机形态
	机架式，4U，含原厂导轨及上架安装
	★

	2
	GPU 数量
	建议4张；3张、2张方案亦可一并报价，请按档位分别填报
	△

	3
	GPU 单卡显存
	≥48GB GDDR6，支持 ECC
	★

	4
	GPU 单卡形态
	数据中心级，PCIe 4.0 x16，双宽，被动散热，单卡功耗 ≤300W
	★

	5
	GPU 单卡算力
	FP16 算力 ≥50 TFLOPS，显存带宽 ≥800GB/s
	★

	6
	整机显存总量
	≥96GB（2张方案96GB、3张方案144GB、4张方案192GB）
	△

	7
	GPU 扩展能力
	整机支持 ≥8 个双宽 GPU 槽位，含 GPU 交换背板，现配卡数之外须留有可用空位
	★

	8
	CPU
	≥16 核 ×2，主频 ≥2.0GHz
	★

	9
	内存
	≥256GB DDR5 RDIMM，且物理条数 ≥8 条（满通道配置）
	★

	10
	系统盘
	≥960GB 企业级 NVMe SSD ×2，RAID1
	★

	11
	数据盘
	总容量 ≥16TB，盘型不限（SATA/SAS SSD、7200转企业级 HDD 均可），建议 RAID5 或 RAID10 配置；不含系统盘容量
	△

	12
	RAID 卡
	独立硬件 RAID 卡，缓存 ≥2GB，支持 RAID 0/1/5/10
	★

	13
	网络
	≥2×10GE 以太网口，含 SFP+ 光模块
	★

	14
	电源
	≥2000W ×4，支持 2+2 冗余热插拔
	★

	15
	管理
	具备独立带外管理口，支持 IPMI/Redfish 远程开关机、固件升级、虚拟 KVM
	★

	16
	质保
	原厂 3 年 7×24 上门服务，GPU 卡同等质保年限
	★

	17
	报价口径
	含13%增值税专用发票、含运费、含现场上架安装及系统调试
	★

	18
	交付期
	合同签订后 ≤30 个日历日
	★

	19
	操作系统
	支持主流 Linux 发行版（Ubuntu / openEuler / 麒麟等），并完成对应版本驱动适配
	★


三、报价要求
（一）请供应商按下表分档填报，同一供应商可填报一个或多个档位。各档位均须按统一口径报价，便于横向比较。
（二）除上表列明的档位外，供应商可另行提供自认为更适合我院业务场景的配置方案，并单独列明配置及价格。
表2  分档报价表（人民币元，含税）
	档位
	GPU配置
	显存总量
	整机型号
	含税总价
	其中GPU卡金额
	质保年限
	是否含运
	是否含实施

	A 档
	4 × 48GB
	192GB
	
	
	
	
	□是 □否
	□是 □否

	B 档
	3 × 48GB
	144GB
	
	
	
	
	□是 □否
	□是 □否

	C 档
	2 × 48GB
	96GB
	
	
	
	
	□是 □否
	□是 □否

	D 档
	单卡 ≥72GB
	≥144GB
	
	
	
	
	□是 □否
	□是 □否

	自荐方案
	
	
	
	
	
	
	□是 □否
	□是 □否


表3  扩展能力及增量报价表（请如实说明）
	项目
	请供应商填写

	本机最大可扩展 GPU 数量
	

	扩展至最大数量需更换或新增的部件
（如电源、背板、风扇、散热模组）
	

	由本次报价档位增配至 4 张 GPU 的增量报价（元，含税）
	

	由本次报价档位增配至 8 张 GPU 的增量报价（元，含税）
	

	增配 GPU 的供货保障期限
（如：自验收之日起 3 年内可供同型号或兼容型号）
	


（三）表3为本次调研的重点内容之一。我院后续可能根据业务发展在同一台设备上增配 GPU，故请务必如实填报整机扩展上限及增量价格，不得以扩容为由大幅加价或要求更换整机。
四、技术服务要求
（一）供应商负责设备的上架安装、操作系统部署、GPU 驱动及 CUDA 环境配置，并配合我院完成主流大模型推理框架的部署验证。
（二）设备须满足 7×24 小时连续运行要求。GPU 满载运行 2 小时以上不出现降频、掉卡、告警等异常。
（三）质保期内故障响应：2 小时内远程响应，需现场处理的 24 小时内到达现场；GPU 卡故障须提供备件更换，不得以停产为由拒绝维修。
（四）设备安装位置为我院机房，供应商须在报价前充分评估机柜空间、供电容量及散热条件，因评估不足导致的返工费用由供应商承担。
五、供应商要求
（一）具有独立法人资格，营业执照经营范围涵盖计算机硬件销售或系统集成，近三年无重大违法记录。
（二）具备所投产品的原厂授权或正规渠道供货证明，能提供原厂质保服务。
（三）在重庆市具备本地服务能力，可提供上门安装及现场技术支持。
（四）具有政府机关、企事业单位、科研院所或同类单位 GPU 服务器的供货及实施案例，可提供合同复印件或验收证明（涉及商业秘密的可对敏感信息作遮盖处理）。
（五）本次调研不设资格预审，凡有意参与者均可提交材料。所提交材料仅用于本次市场调研，我院承诺不对外披露。
六、参与方式
（一）提交材料：
1.技术方案及配置应答表（按表1逐项应答，标注满足、优于或偏离）；
2.分档报价表（表2）及扩展能力及增量报价表（表3）；
3.所投产品彩页或技术白皮书；
4.原厂授权书或渠道供货证明；
5.同类项目案例说明；
6.营业执照复印件及联系人信息。
以上材料请加盖单位公章后扫描为 PDF 格式提交。
（二）提交时间：即日起至 2026 年 10 月 28 日 17:00 止（以邮件送达时间为准）。
[bookmark: _GoBack]（三）提交方式：电子版发送至 [75776135@qq.com]，邮件主题格式为“AI算力服务器调研+企业名称”，正文注明联系人及联系电话。
（四）现场交流：我院将根据材料情况邀请部分供应商进行现场技术交流，具体时间另行通知，未受邀企业恕不另行通知。
七、其他说明
（一）本次调研为市场信息收集，不构成采购邀请、采购承诺或中标意向，我院无义务必须采购任何供应商的产品。
（二）供应商参与本次调研所产生的全部费用由其自行承担，我院不支付任何费用。
（三）供应商所提交的技术参数及价格信息，我院可能用于后续采购文件编制，但不涉及知识产权争议；如涉及专利或商业秘密，请在材料中明确标注。
（四）供应商须保证所提供材料真实、准确。经核实存在虚报参数、虚低报价或虚假业绩的，我院将取消其参与资格，并保留在后续采购中不予邀请的权利。
（五）本次调研不设资格门槛，参与调研不代表通过任何形式的资格审查。
（六）本公告通过医院官网发布，解释权归重庆市两江新区人民医院信息科所有。
八、联系方式
地址：重庆市两江新区人民医院A院区科教楼602信息科（重庆市金开大道2号）
联系人：曹老师
电话：023-86791788 / 13983677056
邮箱：75776135@qq.com

重庆市两江新区人民医院
2026 年 10 月 23 日
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